module fulladder(a,b,c,sum,carry)

input a,b,c;

output sum,carry;

wire x,y,z;

xor(sum,a,b,c);

and(x,a,b);

anb(y,a,b);

or(carry,x,y,z);

end module